**Príloha č. 1.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE** | **Počet** | **Jednotka** | **Cena s DPH** |
| Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 v priečkach alebo stenách YTONG hr. 100 mm | 1.500 | m2 |  |
| Vnútorná omietka stien BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm | 6.070 | m2 |  |
| Vnútorná omietka stien BAUMIT,váp.biela,jemná štuk.,strojne, nanáš.ručne hr.4 mm | 10.620 | m2 |  |
| Prípl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí | 32.900 | m |  |
| Potiahnutie vnút. stien sklotextilnou mriežkou | 17.110 | m2 |  |
| Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikónová základ a ryhovaná 2 mm | 9.960 | m2 |  |
| Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open | 9.960 | m2 |  |
| Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný | 50.200 | m |  |
| Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou | 32.900 | m |  |
| Zatepl. vonk. ostenia extrud. polystyrén hr. 30 mm bez mriežky a povrch tenkovrstvej omietky | 14.880 | m2 |  |
| Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. do 1 m2 hr. nad 80 mm | 0.170 | m3 |  |
| Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2 | 2.000 | kus |  |
| Zárubňa oceľová CGH 100x197x10 cm | 2.000 | kus |  |
| Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm | 11.260 | m |  |
| Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m | 32.000 | m2 |  |
| Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | 24.000 | m2 |  |
| Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 | 4.000 | kus |  |
| Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 | 5.200 | m2 |  |
| Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 5 cm š. do 30 cm | 4.400 | m |  |
| Príplatok za každýchďalších 10 cm šírky a 5 cm hĺbky | 4.400 | m |  |
| Vybúranie elektr. rozvádzačov do 0,50 m2 | 1.000 | kus |  |
| Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % | 8.410 | m2 |  |
| Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 % | 6.470 | m2 |  |
| Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2 so zarezaním obkladov | 12.150 | m2 |  |
| Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 2.140 | t |  |
| Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 64.200 | t |  |
| Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | 2.140 | t |  |
| Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | 4.280 | t |  |
| Nakladanie vybúraných hmôt | 2.140 | t |  |
| Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | 2.140 | t |  |
| Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 1.106 | t |  |
| Montáž obkladov ostenia z obkladačiek hutných, keram. do tmelu flex. 150x150 mm | 12.150 | m2 |  |
| D+M, AL rohových profilov do flextmelu | 16.200 | m |  |
| Tmel Flexkleber | 1.000 | kg |  |
| Obklad keram. 150x150x8 mm; I.tr. | 15.000 | m2 |  |
| Silikón kútov keram. obkladov | 15.600 | m |  |
| Penetrácia vnút. stien pod keram. obklad Mapei Eco Prim Grip 2-nás. | 12.150 | m2 |  |
| Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | 7.252 | % |  |
| Nátery kov. zárubní. 1-krídl. syntet. 1x základ + jednonás. lak RAL 7035 s odmastením, vybrúsením, očistením | 2.000 | kus |  |
| Penetrácia jednonás. s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m | 10.620 | m2 |  |
| Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m | 10.620 | m2 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DVERE A OKNÁ** | **Počet** | **Jednotka** | **Cena s DPH** |
| Parapet vnútorný plastový (PVC) komôrkový biely š. 350 mm biely | 11.260 | m |  |
| Oplechovanie parapetov AL hr. 2 mm s AL koncovkami rš 280, biely | 11.060 | m |  |
| Demontáž parapetov rš 330 | 11.060 | m |  |
| Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m | 1.000 | kus |  |
| Dvere drev. interier otváravé 1-krídl., 1/3 sklo, DTD, šír. 70 cm, biele | 1.000 | kus |  |
| Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m | 3.000 | kus |  |
| Dvere drev. interier otváravé 1-krídl., 1/3 sklo, DTD, šír. 100 cm, biele | 3.000 | kus |  |
| Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m | 8.330 | % |  |
| Montáž okien, dverí plastových / kotvenie, tesnenie PU pena | 48.970 | m2 |  |
| Okno plastové 5-komor. profil KBE, 3-krídl. OS/P/P, 1890x1626 mm, biele | 1.000 | kus |  |
| Okno plastové 5-komor. KBE, 6-krídl. OS/S/P/P/P/P, 3113x1626 mm, biele | 2.000 | kus |  |
| Okno plastové 5-komor. KBE, 2-krídl. OS/P, 1470x1460 mm, biele | 2.000 | kus |  |
| Dvere plastové vchodové otvár. 5-komor. KBE, 1-krídl. 1070x2140 mm, AL prah, biele | 1.000 | kus |  |
| Svetlík bočný plastový 5-komor. KBE, 1-krídl. k vchod. dverám 280x2140 mm, biely | 1.000 | kus |  |
| Demontáž okien a dverí plastových | 48.970 | m |  |
| Montáž žalúzie | 19.000 | kus |  |
| Žalúzia vnút. celotieniaca s retiazkovým ovládaním, biela | 19.000 | kus |  |
| Montáž siete | 5.000 | kus |  |
| Sieťka proti hmyzu pevná, rám biely, sieťovina sivá | 5.000 | kus |  |
| Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | 52.979 | % |  |